|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристикпредмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі та очікувана вартість |  **Код**  **ДК 021: 2015: 50320000-4****Послуги з поточного ремонту комп'ютерного та серверного обладнання**  |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуги | К-ть, послуга |
| 1 | Поточний ремонт моноблока Dell OptiPlex 5260 (Intel® Core™ i3-8100 - 3600)(Заміна матриці (модель mv215fhm-n30 b4)) | 2 |
| 2 | Поточний ремонт моноблока Dell OptiPlex 5260 (Intel® Core™ i3-8100 - 3600)(Заміна материнської плати (модель CN-03CDJK-PE100-8AO-06CQ-A01)) | 2 |
| 3 | Поточний ремонт моноблока Dell OptiPlex 5260 (Intel® Core™ i3-8100 - 3600)(Заміна процесора (модель SR3N5 (X840D097))) | 2 |
| 4 | Поточний ремонт моноблока Dell OptiPlex 5260 (Intel® Core™ i3-8100 - 3600)(Заміна блоку живлення (модель AC 155EBA-00 (CN-02K3KM-ABW00)) | 11 |
| 5 | Поточний ремонт моноблока HP ProOne 440G5PO (Intel® Core™ i3-8100T - 3100)(Заміна матриці (модель MV238FHM-N20)) | 3 |
| 6 | Поточний ремонт моноблока HP ProOne 440G5PO (Intel® Core™ i3-8100T - 3100)(Заміна материнської плати (модель L49682-001)) | 2 |
| 7 | Поточний ремонт моноблока HP ProOne 440G5PO (Intel® Core™ i3-8100T - 3100)(Заміна процесора (модель SR3Y8 (X943F224))) | 2 |
| 8 | Поточний ремонт моноблока HP ProOne 440G5PO (Intel® Core™ i3-8100T - 3100)(Заміна блоку живлення (модель HSTNN-CA25 (906329-002))) | 11 |
|   | **Разом:** | **35** |

У вартість послуг входить вартість усіх використаних витратних матеріалів та зношених запчастин, необхідних для здійснення ремонту. Замінені запчастини повинні бути новими, оригінальними та за технічними і якісними характеристиками не нижчими за вказані моделі в переліку послуг. Поточний ремонт здійснюється протягом не більше 7 календарних днів з моменту подання Замовником заявки на отримання послуг.**Поточний ремонт включає в себе:*** діагностика та визначення помилок в роботі пристрою;
* повна профілактика (в тому числі очистка системи охолодження) та відновлення якісної роботи пристрою;
* заміну зношених запчастин та комплектуючих.

Приймання-передавання наданих послуг здійснюється за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 35.Виконання послуг з поточного ремонту здійснюється за місцем знаходження обладнання. За необхідності транспортування обладнання від Замовника до місця проведення робіт і від місця проведення робіт до Замовника здійснює Виконавець за власний рахунок.Гарантія на виконані послуги повинна становити не менше 12 місяців, а замінених запчастин чи комплектуючих не менше гарантій ного терміну від виробника.Учасник надає лист-гарантію на надані послуги, за умови використання пристрою відповідно до вимог виробника строком 12 місяців. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала **127 298,94 грн.** |